ZAKRES RZECZOWY

Część związana z obsługą Centrum monitoringu

- Rejestrator sieciowy IP 32 kanały
- Klawiatura systemowa IP
- Dysk HDD 4TB przeznaczony do pracy ciągłej 24h / 7 dni – 4 szt.

- Switch 16 portów rack 19" + 2 SFP

- UPS 2200VA

- Szyny rack 19" do UPS'a

- Szafa rack 19" 27U 600x800 stojąca, wentylowana –

- Listwa zasilająca rack 19" 9 gniazd

- Router GSM LTE
- Telefon GSM
- Zasilacz do routera

- Antena GSM do routera

- Maszt antenowy balastowy h=2m + balast

- Konwerter RS-485/232

- System uziomowy masztu

- Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe

- Okablowanie strukturalne

- Monitor 42"
- Uchwyt ścienny do monitora

- Montaż, konfiguracja, wykonanie niezbędnej dokumentacji (w tym wykonanie niezbędnej techniczno – technologicznej sprzętu oraz jego instalacji).